|  |  |
| --- | --- |
|  | **文件编制：** |
| **已对招标文件的资格要求、招标参数、评分标准、付款方式等个性化内容审核，同意按此版本发布** | **项目负责人：**  **日期：** |
| **招标文件已审核，同意按此版本发布** | **文件终审：** |

**濮阳县中医医院**

**电料、水料耗材招标项目**

**招标文件**

**项目编号：PXZYJZ2025-25**



**编制日期：2025年8月**

目 录

[第一部分 招标公告](#_Toc317101148)

第二部分 投标须知

[第三部分](#_Toc317101149) 投标报价

第四部分 开标、评标办法及成交原则

[第五部分](#_Toc317101151) [合同格式样本](#_Toc317101151)

第六部分 投标文件格式样本

**一、招标公告**

 因医院工作需要，现对医院所需项目进行公开招标，现将有关事项公告如下:

**一、招标概况**

1、项目名称：濮阳县中医医院电料、水料耗材招标项目

2、项目编号：PXZYJZ2025-25

3、招标内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **预算金额（万元）** |
| 濮阳县中医医院电料、水料耗材招标项目 | 一批 | 年用量约8万元，每个产品预算金额见招标文件第三部分 |

备注：具体参数见招标文件。

1. **投标申请人资格要求**

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2、依法取得有效《营业执照》（三证合一），具备相应的合法资质。

3、投标公司在经营活动中无不良记录及重大违法行为记录。

4、投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次招投标活动。

**三、招标公告发布地址**

   本次招标公告在濮阳县中医医院微信公众号、濮阳县中医医院官网http://www.pyxzyyy.net/及医院公示栏公开发布。

**四、获取招标文件**

1、招标文件的获取请点击下方链接。

2、时间：公告发布之日起至投标文件的递交截止时间前。

3、投标文件递交时间：2025年8月26日15:00-15:30（北京时间）。

4、递交地点：濮阳县中医医院新院区北住院楼一楼会议室。

5、售价：0元。

**五、开标时间及地点**

1、时间：2025年8月26日15：30分（北京时间）

2、地点：濮阳县中医医院新院区北住院楼一楼会议室。

**六、联系人及联系方式**

联系人：王先生

联系电话：0393-3686167

邮箱：[pyxzyyzbb@126.com](mailto:pyxzyyzbb@126.com)

地址：濮阳县帝舜大道（南二环）与工业路交叉口西北角

备注： 1、开标当日只限一人（被授权人）前来参与开标。

濮阳县中医医院

2025年8月4日

**二、投标须知**

投标报价须知前附表

注：本表是对“报价须知”正文的补充和修改，如有不一致以本表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：电料、水料耗材招标项目 项目编号：PXZYJZ2025-25 |
| 2 | 招标人：濮阳县中医医院  地址：濮阳县帝舜大道（南二环）与工业路交叉口西北角 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 资金来源：单位自筹 |
| 5 | 投标有效期：开标后90天 |
| 6 | 投标文件份数：正本1份 副本2份 |
| 7 | 递交标书时间：2025年8月26日15：00-15：30（北京时间）  开标时间：2025年8月26日15：30（北京时间）  开标地点：濮阳县中医医院北住院楼一楼会议室 |
| 8 | 成交方式：比价法 |
| 9 | 最高控制价：年用量约8万元，每个产品预算金额见第三部分，超出废标。 |
| 10 | 分包或转包：不允许 |
| 11 | 交货地点：医院指定地点 |
| 12 | 付款方式：货物验收3个月后支付第一个月材料费，以此类推。 |
| 13 | 服务期：1年 |

**投标须知**

1.**招标人不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标的原因。**

2.所有投标报价以人民币为货币单位。报价不能因汇率的变动及其它任何原因而调整。投标报价中包括货物本身价、货物运输到合同指定地点的费用，装卸、拆箱、搬移到医院指定地点的费用，安装调试费、保修期内售后服务费用及各项税金等。

3.投标人在本次投标上所负担的所有费用及开支全部由投标单位负责。招标人不向投标单位作任何补偿。

4.**投标人递交投标书时，必须按招标方提供格式填写，并且每一页（包括封面）均须加盖单位公章。**

5.投标人须提供合法来源货物且符合国家质量标准。

6.投标人必须由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人参加开标会，每家限定人数不超过1人。参加人应保持电话通畅，以备随时接受评标专家组询问，并予以解答。

**7.投标文件应准备胶装的一份正本和贰份副本（封皮标注“正本”或“副本”字样），一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。**

8.**投标文件中除签字外应打印。不得随意加行、涂改或改写。投标方请严格按照医院要求参数做出详尽的参数对照偏差表，偏差表的内容必须真实**。如投标人要对错处作必要的修改，修改部分需加盖单位公章。投标文件必须按照我方招标书规定格式填写（可直接在我方提供的招标书上填写，并复印制作副本），部分项目注明可另行制备特定说明文件的除外。投标方也可再另行制作产品介绍文件供评标时参考，但该文件内容必须真实可靠。

**9.招标文件的修改和澄清**

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或格式不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在收到招标文件24小时内以书面形式告知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。未提出疑问视为对招标文件完全认可。

**9.2修改、澄清文件作为招标文件的一部分，并对所有投标单位具有约束力。**

**10.投标文件应将“正本”、“副本”胶装密封包装，加贴封条，并在封条的封口处加盖投标人单位公章，并且法人代表（或授权代表）签字，封面上注明招标项目名称、投标人名称，并注明“开封前不得启封”字样。**

**11.有下列情形之一的招标人可以作为无效投标处理：**

11.1未按规定时间投标的；

11.2未按规定密封的；

11.3未满足招标文件规定格式的投标文件；

11.4投标单位法定代表人未到开标现场，又没有委托代理人的或有代理人但无委托书的；

11.5投标文件内容与事实情况不符的。

11.6投标价格超出招标人“最高控制价”的。

11.7投标文件中有两个有效投标价的。

11.8其他不符合法律法规规定的情况。

11.9国产产品同一品牌同一型号（一个产品包中包含多个产品的以核心产品为准）有两家或以上投标人投标的，按如下方法处理：

采用最低评标价法的采购项目,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算,评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格;评审得分又相同的, 投标报价最低的获得中标人推荐资格, 其他投标人不作为中标候选人。

11.10进口产品同一品牌同一型号（一个产品包中包含多个产品的以核心产品为准）有两家或以上投标人投标的，无厂家授权的做无效投标处理，有厂家授权的投标人按如下方法处理：

采用最低评标价法的采购项目,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算,评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格; 评审得分又相同的, 投标报价最低的获得中标人推荐资格, 其他投标人不作为中标候选人。

12.在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

13.本投标前须知及其他招标文件未尽事宜，由招标人负责解释。

**14.如果有特殊原因，不能参加投标，必须在投标截止时间前一日，告知招标单位，否则将投标公司列入黑名单，2年内不得参与招标人任何项目的投标。**

**15.合同授予**

招标人和中标人根据招标文件等要求协商一致订立书面合同。**中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其履约保证金不予退还，并赔偿对招标人造成的损失，且两年内不准参加招标人任何项目的投标。**

**三、投标报价**

1、常用电料目录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 品牌/厂家 | 预算单价 | 报价  （单价） |
| 1 | PVC阻燃重型线管（每捆25根） | 捆 | dn20\*1.8mm | 联塑/伟星/中财 | 120 |  |
| 2 | PVC阻燃重型线管（每捆25根） | 捆 | dn16\*1.5mm | 联塑/伟星/中财 | 100 |  |
| 3 | PVC直接（每包100个） | 包 | dn20\*1.8mm | 联塑/伟星/中财 | 28 |  |
| 4 | PVC直接（每包100个） | 包 | dn16\*1.5mm | 联塑/伟星/中财 | 28 |  |
| 5 | 插头 | 个 | 二极10A | 公牛/良工/子弹头 | 8 |  |
| 6 | 插头 | 个 | 三极10A | 公牛/良工/子弹头 | 12 |  |
| 7 | 插头 | 个 | 三极16A | 公牛/良工/子弹头 | 14 |  |
| 8 | 单联开关 | 个 | 86型暗装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 9.56 |  |
| 9 | 双联开关 | 个 | 86型暗装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 13.47 |  |
| 10 | 三联开关 | 个 | 86型暗装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 20 |  |
| 11 | 四联开关 | 个 | 86型暗装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 22 |  |
| 12 | 单联开关 | 个 | 86型明装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 18 |  |
| 13 | 双联开关 | 个 | 86型明装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 20 |  |
| 14 | 三联开关 | 个 | 86型明装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 18 |  |
| 15 | 软护套线（铜） | 百米（卷） | 国标2\*1.5㎡ | 郑州三厂/起帆/讯达 | 220 |  |
| 16 | 软护套线（铜） | 百米（卷） | 国标2\*2.5㎡ | 郑州三厂/起帆/讯达 | 330 |  |
| 17 | 软护套线（铜） | 百米（卷） | 国标2\*4㎡ | 郑州三厂/起帆/讯达 | 380 |  |
| 18 | RVV护套线铜 | 百米（卷） | 国标3\*0.75㎡ | 郑州三厂/起帆/讯达 | 260 |  |
| 19 | RVV护套线铜 | 百米（卷） | 国标3\*1.5㎡ | 郑州三厂/起帆/讯达 | 280 |  |
| 20 | RVV护套线铜 | 百米（卷） | 国标3\*2.5㎡ | 郑州三厂/起帆/讯达 | 360 |  |
| 21 | 空气开关 | 个 | DZ47 1P20A | 正泰/德力西/人民电器 | 10.5 |  |
| 22 | 空气开关 | 个 | DZ47 1P40A | 正泰/德力西/人民电器 | 10.5 |  |
| 23 | 空气开关 | 个 | DZ47 2P32A | 正泰/德力西/人民电器 | 18.5 |  |
| 24 | 空气开关 | 个 | DZ47 2P40A | 正泰/德力西/人民电器 | 22 |  |
| 25 | 空气开关 | 个 | DZ47 2P60A | 正泰/德力西/人民电器 | 22 |  |
| 26 | 空气开关 | 个 | DZ47 3P32A | 正泰/德力西/人民电器 | 31 |  |
| 27 | 空气开关 | 个 | DZ47 3P40A | 正泰/德力西/人民电器 | 34 |  |
| 28 | 空气开关 | 个 | DZ47 3P60A | 正泰/德力西/人民电器 | 38 |  |
| 29 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 1P20A | 正泰/德力西/人民电器 | 27 |  |
| 30 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 1P32A | 正泰/德力西/人民电器 | 29 |  |
| 31 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 1P40A | 正泰/德力西/人民电器 | 29.5 |  |
| 32 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 1P60A | 正泰/德力西/人民电器 | 33.5 |  |
| 33 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 2P25A | 正泰/德力西/人民电器 | 37.8 |  |
| 34 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 2P32A | 正泰/德力西/人民电器 | 37.8 |  |
| 35 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 2P40A | 正泰/德力西/人民电器 | 40.5 |  |
| 36 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE 2P60A | 正泰/德力西/人民电器 | 47 |  |
| 37 | 漏电开关（3P+N） | 个 | DZ47LE（3P+N）40A | 正泰/德力西/人民电器 | 60.5 |  |
| 38 | 漏电开关（3P+N） | 个 | DZ47LE（3P+N）60A | 正泰/德力西/人民电器 | 60.5 |  |
| 39 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1210/220V | 正泰/德力西/人民电器 | 40.5 |  |
| 40 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1810/220V | 正泰/德力西/人民电器 | 47 |  |
| 41 | 交流接触器 | 个 | CJX2-2510/220V | 正泰/德力西/人民电器 | 48 |  |
| 42 | 交流接触器 | 个 | CJX2-3210/220V | 正泰/德力西/人民电器 | 87.5 |  |
| 43 | 交流接触器 | 个 | CJX2-4011/220V | 正泰/德力西/人民电器 | 162 |  |
| 44 | 交流接触器 | 个 | CJX2-6511/220V | 正泰/德力西/人民电器 | 229.5 |  |
| 45 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1201/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 40.5 |  |
| 46 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1210/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 45.5 |  |
| 47 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1801/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 47.5 |  |
| 48 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1810/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 47.5 |  |
| 49 | 交流接触器 | 个 | CJX2-2510/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 49 |  |
| 50 | 交流接触器 | 个 | CJX2-3210/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 87.5 |  |
| 51 | 交流接触器 | 个 | CJX2-4011/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 162 |  |
| 52 | 交流接触器 | 个 | CJX2-6511/380V | 正泰/德力西/人民电器 | 229 |  |
| 53 | 三孔插座 | 个 | 暗装16A | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 22 |  |
| 54 | 三孔插座 | 个 | 明装16A | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 20 |  |
| 55 | 三孔插座 | 个 | 模数化16A | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 15 |  |
| 56 | 铜塑线BVR | 百米（卷） | 国标1.5㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 240 |  |
| 57 | 铜塑线BVR双色 | 百米（卷） | 国标2.5㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 360 |  |
| 58 | 铜塑线BVR | 百米（卷） | 国标2.5㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 420 |  |
| 59 | 铜塑线BVR | 百米（卷） | 国标4㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 700 |  |
| 60 | 铜塑线BVR | 百米（卷） | 国标6㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 1000 |  |
| 61 | 铜线BV | 百米（卷） | 国标1.5㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 260 |  |
| 62 | 铜线BV双色 | 百米（卷） | 国标2.5㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 260 |  |
| 63 | 铜线BV | 百米（卷） | 国标2.5㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 260 |  |
| 64 | 铜线BV | 百米（卷） | 国标4㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 280 |  |
| 65 | 铜线BV | 百米（卷） | 国标6㎡ | 郑州三厂/讯达/起帆 | 470 |  |
| 66 | 七孔插座 | 个 | 暗装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 17.1 |  |
| 67 | 七孔插座 | 个 | 明装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 20 |  |
| 68 | 线槽 | 米 | 20mm | 联塑/伟星 | 350 |  |
| 69 | 线槽 | 米 | 30mm | 联塑/伟星 | 130 |  |
| 70 | 绝缘胶布 | 卷 | 18MM\*0.15MM | 舒氏/公牛 | 2 |  |
| 71 | 一开五孔插座 | 个 | 暗装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 18 |  |
| 72 | 一开五孔插座 | 个 | 明装 | 公牛/欧普/TCL罗格朗 | 18 |  |
| 73 | 电磁阀 | 个 | 两通 | 江森/伊莱科 | 150 |  |
| 74 | LED灯 | 个 | 吸顶灯36W | 雷士/欧普 | 80 |  |
| 75 | LED | 套 | 320MM\*1220MM/55W（带卡簧） | 雷士/欧普/三雄极光 | 150 |  |
| 76 | LED | 套 | 220MM\*1220MM/48W（带卡簧） | 雷士/欧普/三雄极光 | 170 |  |
| 77 | LED | 套 | 320MM\*620MM/36W（带卡簧） | 雷士/欧普/三雄极光 | 700 |  |
| 78 | LED | 套 | 30MM\*600MM/36W | 雷士/欧普/三雄极光 | 150 |  |
| 79 | LED | 套 | 300MM\*300MM/24W | 雷士/欧普/三雄极光 | 60 |  |
| 80 | LED | 套 | 620MM\*620MM/48W（带卡簧） | 雷士/欧普/三雄极光 | 150 |  |
| 81 | LED | 套 | 600MM\*600MM/48W | 雷士/欧普/三雄极光 | 160 |  |
| 82 | LED | 个 | 射灯嵌入式20W/开孔&120mm,面经&145mm,色温6500K | 雷士/欧普/三雄极光 | 20 |  |
| 83 | LED | 根 | 日光灯管T8/18W | 雷士/欧普/三雄极光 | 15 |  |
| 84 | 定时开关 | 个 | KG316型 | 正泰/德力西/公牛 | 60 |  |
| 85 | 电感镇流器 | 个 | 40W | FSL/飞利浦 | 18 |  |
| 86 | 电子镇流器 | 个 | 40W | FSL/飞利浦 | 26 |  |
| 87 | LED球泡 | 个 | E27螺口/40W | 雷士/欧普 | 30 |  |
| 88 | LED灯驱动器 | 个 | 55W | 雷士/欧普 | 25 |  |
| 89 | 排风扇 | 台 | 铝合金集成吊顶300\*300mm/50W/铜芯电机 | 欧普/雷士 | 80 |  |
| 90 | 铜鼻 | 个 | 10mm | 国标 | 5 |  |
| 91 | 铜鼻 | 个 | 16mm | 国标 | 6 |  |
| 92 | 铜鼻 | 个 | 25mm | 国标 | 8 |  |
| 93 | 铜鼻 | 个 | 35mm | 国标 | 8.5 |  |
| 94 | 铜鼻 | 个 | 50mm | 国标 | 10 |  |
| 95 | 铜鼻 | 个 | 70mm | 国标 | 13 |  |
| 96 | 铜鼻 | 个 | 95mm | 国标 | 13 |  |
| 97 | 铜鼻 | 个 | 120mm | 国标 | 17 |  |
| 98 | 铜鼻 | 个 | 150mm | 国标 | 19 |  |
| 99 | 铜鼻 | 个 | 185mm | 国标 | 32 |  |
| 100 | 铜鼻 | 个 | 240mm | 国标 | 43 |  |
| 101 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-10A | 国标 | 3 |  |
| 102 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-20A | 国标 | 3 |  |
| 103 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-30A | 国标 | 3 |  |
| 104 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-50A | 国标 | 5 |  |
| 105 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-60A | 国标 | 5 |  |
| 106 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-80A | 国标 | 5 |  |
| 107 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-100A | 国标 | 5 |  |
| 108 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-150A | 国标 | 6 |  |
| 109 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-200A | 国标 | 6 |  |
| 110 | 铜开口线鼻 | 个 | OT-250A | 国标 | 8 |  |
| 111 | 黄腊绝缘套管 | 根 | 10mm | 国标 | 3 |  |
| 112 | 黄腊绝缘套管 | 根 | 14mm | 国标 | 5 |  |
| 113 | 黄腊绝缘套管 | 根 | 6mm | 国标 | 3 |  |
| 114 | 黄腊绝缘套管 | 根 | 8mm | 国标 | 3 |  |

2、常用供水材料目录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 品牌/厂家 | 预算单价 | 报价  （单价） |
| 1 | 供水软管 | 根 | 50CM | 九牧/冠阳/灵灵 | 25 |  |
| 2 | 供水软管 | 根 | 100CM | 九牧/冠阳/灵灵 | 35 |  |
| 3 | 供水软管 | 根 | 150CM | 九牧/冠阳/灵灵 | 43 |  |
| 4 | 单冷水龙头 | 个 | 高脖/铜阀芯 | 九牧/冠阳/灵灵 | 60 |  |
| 5 | 单把单孔冷热水龙头 | 个 | 低脖/铜阀芯 | 九牧/冠阳/灵灵 | 80 |  |
| 6 | 洗衣机水嘴 | 个 | 4分加长 | 九牧/冠阳/灵灵 | 15 |  |
| 7 | 下水洁具（洗手池） | 套 | 63MM | 潜水艇/九牧 | 50 |  |
| 8 | 下水洁具（拖把池） | 套 | 40MM | 潜水艇/九牧 | 50 |  |
| 9 | 三角阀 | 个 | 4分 | 九牧/冠阳/灵灵 | 37 |  |
| 10 | 坐便器盖 | 个 | 42CM\*33CM | 福星/蒙娜丽莎/海江龙 | 75 |  |
| 11 | 坐便器按钮 | 套 | 3.5-4.5CM | 福星/蒙娜丽莎/海江龙 | 18 |  |
| 12 | 坐便器水箱洁具 | 套 | 4分/26CM | 安德瑞/中塑 | 40 |  |
| 13 | 感应面板 | 个 | 130mm\*130mm/DC6V | 九牧/冠阳 | 130 |  |
| 14 | 电池盒 | 个 | DC6V/防水型 | 九牧/冠阳 | 36 |  |
| 15 | 脚踏阀 | 个 | 25\*25/120mm黄铜主体,晶钻电镀层 | 洁冠/九牧/箭牌 | 85 |  |
| 16 | 地漏 | 个 | 100MM\*100MM | 九牧/潜水艇 | 30 |  |
| 17 | 结构胶 | 支 | 强力型/中性998/590ml | 七乐/立邦 | 30 |  |
| 18 | 玻璃胶 | 支 | 强力型/中性/300ml | 七乐/立邦 | 20 |  |
| 19 | 淋浴头 | 个 | 90MM/多层电镀,硅胶出水孔 | 九牧/冠阳 | 30 |  |
| 20 | 淋浴软管 | 根 | 150MM/不锈钢防爆材质 | 九牧/箭牌 | 50 |  |
| 21 | 冷热混水阀 | 个 | 单把淋浴/孔距15MM | 九牧/箭牌 | 70 |  |
| 22 | 防臭密封塞 | 个 | 适用75mm管 | 九牧/潜水艇 | 45 |  |
| 23 | 防臭S型（U型）下水管 | 套 | 适用40/50mm管，可伸缩 | 九牧/潜水艇 | 25 |  |
| 24 | 防臭弹跳芯 | 个 | 适用下水器孔径：34—39mm | 九牧/潜水艇 | 39 |  |
| 25 | 生料带 | 卷 | 长10m\*宽1.6cm\*厚0.1mm，材质：聚四氟乙烯 | 九牧/伟星 | 14 |  |
| 26 | 水龙头冷热进水管 | 根 | 1.5米（8cm铜尖头） | 九牧/伟星 | 26 |  |
| 27 | 台上盆 | 个 | 釉面，陶瓷/20寸单孔盆椭圆，外径尺寸：515\*475\*180mm  内径尺寸：400\*295\*145mm  开孔尺寸：475\*440mm | 福星/海江龙 | 268 |  |
| 28 | 台上盆 | 个 | 釉面，陶瓷/单孔方盆/适配长度：460—520mm，适配宽度：330—370mm，开孔尺寸：440\*300mm | 福星/海江龙 | 268 |  |
| 29 | 卷尺 | 把 | 5M/外壳ABS，钢尺带碳钢，厚度≥0.1mm,尺带宽25mm(±2%）,尺带长5米，65#锰钢尺簧，塑料防摔保护套 | 得力/世达 | 14 |  |
| 30 | 电磁阀 | 个 | 6V/180度 | 九牧王/九牧 | 98 |  |
| 31 | 电磁阀 | 个 | 6V/90度 | 九牧王/九牧 | 98 |  |
| 32 | 智能感应器（冲水阀） | 个 | 暗装直流款，主体材质黄铜，PVC多层电镀镍铬，130mm\*130mm\*80mm,感应距离45—50CM | 九牧王/九牧 | 320 |  |

**公司（盖章）： 日期 ：**

**备注：若公司无相关产品的货源渠道，该项产品报价可以--填充或者空置，每种产品分家比较。**

**二、质保期**

质保期最低1年，1年内如果出现任何质量问题，供货商给予免费更换。

**四、开标、评标办法及成交原则**

**1、开标**

1.1开标时间：**见投标前须知。**

1.2开标地点：**见投标前须知。**

1.3开标程序：

主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；简要介绍本次招标概况；投标人或其授权的代表对所有投标文件的密封当众进行验证，经确认无误后当众拆封；宣读投标人名称、投标产品、投标报价；招标机构当场登记唱标情况。开标在相关人员的监督下进行。

1.4开标要求：投标人应委派代表参加开标会议并签名报到，以证明其出席开标会议，投标人无代表参加开标会议并签名确认的，视为接受开标情况。

1.5投标人不足三家的不开标。

1. **评标**

**2.1评标组织：**评标由评标委员会负责，在相关人员的监督下进行。

**2.2评标办法：**本次招标采用比价法。

**2.3评标原则：**采用“公开、公平、公正、择优、诚信”为原则，对投标单位满足所承诺的所有商务、技术要求的基础上综合进行评标，招标人不一定接纳最低投标价或任何投标价。

**2.4评标纪律**

2.4.1评委应参考招投标相关法律法规，本着公正、公平、科学、择优的原则进行评标。

2.4.2评标过程中，严禁评委私自同投标人接触。

2.4.3 评标应严格按照招标文件、投标文件、评标标准进行。

2.4.4 评标期间，评委的通讯工具全部上交统一管理，否则取消其评委资格。

2.4.5 所有接触评标情况的人员，严禁将评标情况向外透露，如有违反者，一切后果自行负责。

**3. 评标程序**

**3.1 评标的准备和初步评审**

3.1.1 评标委员会应认真研究招标文件，了解和熟悉以下内容：

1）招标的目标；

2）招标项目的范围和性质；

3）招标文件中规定的技术要求、标准和商务条款；

4）招标文件规定的评标标准、评标方法和评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2 评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，若评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的，其投标作废标处理。

3.1.3 符合性审查

评标委员会首先对投标文件进行符合性审查，投标文件应实质上响应招标文件的要求，即投标文件与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。应附投标人资格及资质证明、质量及技术证明等文件基本齐全。

**3.1.4开标后有下列情况之一的，投标文件作为无效投标处理：**

1）投标文件没有投标人法人代表或授权代表签字并加盖公章；

2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

4）投标文件载明货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求；

5）投标文件附有招标采购人不能接受的条件；

6）不符合招标文件规定的其它实质性要求；

7）投标人递交两套或多套内容不同的投标文件，或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

8）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9）技术参数对照表中标注为重要技术参数的（打\*\*号或★

★号的），有一项不符合或未响应的；

10）其它在招标文件中已明确为无效标的;

11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

**3.2 详细评审：根据招标文件确定的评标标准和办法对投标文件进行进一步评审、比较。**

3.2.1 对投标文件中商务文件进行评审；

3.2.2 对投标文件中技术文件进行评审。

**3.3 澄清**

评标过程中，评标委员会可请投标人对其投标文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或者说明，这些澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。这些澄清或者说明的书面材料必须经法人代表或授权代理人签字并作为投标文件的组成部分。

**3.4 评委打分**

**3.5 提交评标报告**

**3.6推荐中标候选人**

评标委员会根据各有效投标人的最终得分从高到低排出顺序，向招标人推荐中标候选人，评标委员会推荐的中标候选人个数应限定在三个以内（各项目推荐的中标候选人个数应根据有效投标人数量和项目具体情况确定）。

**3.7定标**

本项目由招标人委托评标委员会于评标会议现场直接确定中标人。中标人必须在中标候选人的范围内确定。

评标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者确实有重大实质性问题，经评标委员会评审或招标委托人认可后，可以废除第一中标候选人中标人资格。招标委托人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**3.8评标保密**

在确定中标人之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标委托人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

**3.9详细评标标准和办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目具体情况，制定本次招标评标标准和办法。

**3.9.1.评标原则**

按照“公正、公平、诚信、择优”的原则对待所有投标人。

按照招标文件的所有相关规定，公平评标。

推荐中标人由综合得分从高到低排序。

综合得分相等时，按投标价格从低到高排序。

对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。

**3.9.2.评标方法**

比价法。评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文

件进行集中审核，按照价格高低进行评价。

**3.9.3.评标程序**

资格性审查

符合性审查

详细评审

推荐候选中标人排序

**3.9.4.评标因素**

招标文件中规定的评标因素。

**3.9.5.投标文件的初审**

投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标或者以他人弄虚作假方式投标的，作废标处理。

投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件的要求，评标委员可否决其投标。

交货、完工期缺失、不确切、不肯定的投标，作废标处理。

投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完全的，将导致废标。

对招标文件中实质性要求、多项关键技术参数及主要功能有重大偏离的投标，将导致废标。

投标人低于成本价竞标的，作废标处理。

招标文件技术规格要求中，各包所需设备的技术描述及参数要求，仅是提供投标人在选择和配置设备时的质量和档次水平上的参考，如与某个产品的技术规格或指标相同，不具限制性；评标时，以功能、性能为主，达到和高于要求质量、档次的设备同样接受。

合同将授予商务、技术能最大满足招标文件要求，综合评分最高，具有履行合同能力的投标人。

**3.9.6评标办法选择**

**（1）综合评分法**

**有效投标人不低于3家的：**

由评标委员会根据评分标准进行综合打分，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者确实有重大实质性问题，经评标委员会评审或招标委托人认可后，可以废除第一中标候选人中标人资格。招标委托人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

**有效投标人低于3家的：**

最低投标价不低于10万元的做流标处理；最低投标价低于10万元的，由评委直接定性评价是否接受最低价产品中标，以投票简单多数为准；如果价格一样的，应选择参数最优的或流标处理。

**（2）比价法**

**有效投标人不低于3家的：**

组织相关专家现场拆封并读取各公司报价，符合所有招标要求前提下，按公司每个产品报价从低到高顺序排序选取前三名为第一中标人、第二中标人和第三中标人，并与第一中标人签订协议供货合同，如果第一中标人无法供货，则重新招标或由第二中标人供货，以此类推。对于明显不合理的报价，专家组有权做出不予受理决定。

**有效投标人低于3家的：**

符合参数条件且最低总价低于10万的，由评委直接定性评价是否符合接受最低价产品中标，以投票简单多数为准；如果价格一样的，应选择参数最优的或流标处理。符合参数条件且最低总价不低于10万的流标处理。

**五、合同格式样本**

**合 同**

甲方：濮阳县中医医院

乙方：

乙方经参加甲方组织的竞标并中标，经双方协商达成如下合同条款：

一、乙方在协议期内向甲方按照招标价格供应，具体详细参数规格及要求依据投标文件内容执行。

二、成交价格：每单项产品单位数量中标价格。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 厂家 | 一标（公司/价格） |
|  |  |  |  |

三、供货要求：

1.服务期限1年，本合同自 年 月 日至 年 月 日止，有效期1年，乙方可以按照本协议约定的条件和订单出售产品；如使用过程中出现问题，甲方可随时终止合同。

2.有专用微信与院方工作人员对接，院方需求和公司反馈沟通皆以微信内容为依据，乙方根据甲方要求送至总务科仓库办理入库。

3.本合同项下产品的名称、厂家、单位、单价详见后附清单，在本协议执行中，甲方对于乙方提供的产品可以根据具体需求进行增减调整，每次调整均须由双方电话通知或微信聊天确认。

4.院方提出货物需求时，中标公司需在3个工作日内送货上门并附带货物签收单和发票（接受电子发票）。如遇特殊情况需在院方提出需求的24小时内与院方沟通协调，经过院方工作人员同意后可适当延期，最长不超过3个工作日。3个工作日内未供货的（供货周期以医院工作人员货物签收单日期为依据），院方默认公司自动放弃该物品的中标资格！取消其供货资格，两年之内不再接受该公司参与医院任何招投标项目

5.供货公司必须符合采购文件要求，必须符合现行的国家或行业技术规格和质量标准执行。如果发现与合同要求的不符或达不到约定的厂家质量标准，乙方须承担由此发生的一切损失和费用。

6.物资到货后由甲方专职人员对提供货物的质量、数量进行验收办理入库。

7.货物分批采购，按实结算；付款方式; 验收后6后支付60%货款，12月后支付40%货款，质保期内本次采购货物发生任何质量问题乙方须提供保修、更换。

8.乙方所提供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷，乙方须无条件退货或更换同类合格产品。

9.物品类提供的发票页面里备注框里应填写好所供设备的唯一序列号

10.乙方人员送货路途中发生事故、人生安全甲方概不负责。

四、本合同一式三份，甲方持有二份，乙方持有一份。本合同自签订之日起即生效。

五、本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地法院裁决。

甲方：濮阳县中医医院 乙方：

代表人： 代表人：

联系电话：

公章： 公章：

**六、投标文件格式**

**1. 投 标 函**

致：濮阳县中医医院

在审阅了所有贵院招标采购文件及投标前须知后，我方决定按照招标文件的规定参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它所有相关文件的真实性、合法性，并愿赔偿招标机构因上述报价和其它相关文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

如果我方中标，我方将按照招标人的规定履行责任和义务，确保合同的履行。

我方承诺，我方不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为。

在正式合同准备好和签字前，本投标函及贵方的中标通知将构成约束我们双方的合同。我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出具日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**2.法定代表人授权书**

授权委托书声明：我 （姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（公司名称）的法定代表人。现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为公司的合法代理人，负责此次濮阳县中医医院电料、水料耗材招标项目招标活动中提交投标文件、确认投标（议价）相关信息、参与议价价格谈判、签订购销合同及执行和完成合同、售后服务等工作，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人转委托无效。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

代理人（被授权人）手机号码：

**代理人居民身份证复印件并加盖骑缝公章**

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

**3、开标一览表格式样本**

**(项目编号：PXZYJZ2025-25)**

投标公司名称：

投标项目：濮阳县中医医院电料、水料耗材招标项目

投标价格（单价总和）:

付款方式：同意招标要求。

备注：

1.本报价含与本项目相关的所有费用。

2.本表为唱标依据，投标价格以本表为准。

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**5.投标人资格证明文件**

**此处按顺序加入各种资格证明文件：**

1.有效（法人）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件、资质证书复印件等。

2.招标参数要求或者评标办法要求的各种证明文件。

3.其他招标要求提供的有关证明材料复印件（原件备查）。

以上材料每页均须加盖单位公章。

**6.其他需要说明的情况**

（投标人认为有必要的其他材料）

**7.反商业贿赂承诺书**

我公司承诺:

在 （投标项目名称） 招标活动中，我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司盖章 （公章）：

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标人（签字）：

年 月 日